Manual de usuario

Leds 8x8

Contenido

[Funcionamiento. 3](#_Toc69756580)

[Información adicional. 4](#_Toc69756581)

# Funcionamiento.

1. Para mostrar una información en pantalla en este circuito se realiza mediante el ingreso de cadenas de caracteres en el espacio serial, se deben ingresar de la siguiente forma:
   1. Para indicar que se debe encender Un led Debe poner un 1 en el espacio de entrada serial por fila empezando desde la última de abajo en el espacio izquierdo, y presionar enter.
   2. Si quiere indicar que ese led se apague debe ingresar el número 0.
   3. Cuando llegue a él led número 8 se pasará a la 7 fila y al primer led de la columna.
   4. Esto se repetirá en todas las filas de led, Cuando llegue al led numero 8 de la primera fila deberá ingresar 1 si quiere poner mas patrones de leds o 0 si no.
   5. Después de lo anterior deberá ingresar el tiempo en el que quiere que se cambien los patrones de leds en segundos, o si no hay patrones de leds no se le pedirá ingresar nada.
   6. En los patrones de led vera reflejado sus datos ingresados, en caso de errar en algún dato deberá desconectar el Arduino y empezar de nuevo.

## Información adicional.

Para mayores informes comuníquese al 3136194546

Correo electrónico [morcitawindows@gmail.com](mailto:morcitawindows@gmail.com)

Al Grupo De Informática II de Augusto